Entretien

Les lubrifiants sont fournis avec le kit de l'imprimante.
Produit pour nettoyage : Eau deminéralisée, papier d'essuyage.

Remplissage consommable

Le chapitre 5 de la documentation concerne le remplissage des encres, solvants, poudre, changement des tetes.

Ces operations sont demandées par le logiciel 3DPrint.
Le logiciel evalue le besoin en produit pour mener à bien le travail prévu, et demandera le complement en consommable si besoin.

Chap	Opérations	Frequence	Observations
5.2	Changement tête	Indication logiciel	+ Nettoyage fenetre alignement
5.3	Ajout liant	Indication logiciel
5.4	Ajout Poudre	Indication logiciel
5.5	Ajout Solvant	Indication logiciel
5.6	Bac à dechets	Indication logiciel

Changement têtes d'impression

La fréquence de changement de tête est gérée par le logiciel de l'imprimante. la methode est defini chap 5.2 de la documentation.

Liant

Si la quantité de liant nécessaire n'est pas suffisante le logiciel demandera le changement de la cartouche.

Pour le changement d'une carouche voir le chap 5.3

Materiau de base

Si la quantité de materiau de base nécessaire à l'impression n'est pas suffisante le logiciel demandera d'ajouter de la matière

Pour le chargement du materiau de base voir le chap 5.4

Agent de nettoyage

Comme pour le liant le logiciel évalue la quantité de solution restante et demandera l'échange de la cartouche.

Le changement de la cartouche est défini au chap 5.5

Entretien courant

Liste des opérations d'entretien courant definie dans la documentation.

Ces opérations sont à effectuer aprés chaque travail d'impression
Chap	Opérations	Frequence	Observations
3.1	Aspirateur	Aprés chaque impression
3.2	Séparateur de Débris	Aprés chaque impression
3.3	Parking des têtes	Aprés chaque impression
3.3	Nettoyages des axes	Aprés chaque impression	Axe rapide
3.4	Station service	Aprés chaque impression
6.8	Rouleau épandeur	Aprés chaque impression	Verifier qu'il n'y a pas d'amalgame de poudre collé

Maintenance

Liste des opérations de maintenance tel que defini dans la documentation.
Ces opérations sont à effectuer sur demande du logiciel, ou lors de l'émission d'un code erreur.

Chap	Opérations	Frequence	Observations
6.1	Axe rapide roulement	Indication logiciel	Lubrification des roulements
6.2	Vis piston	Indication logiciel	Graissage de la vis
6.4	Axe lent roulement	Indication logiciel	Lubrification des roulements. Attention aux têtes de vis lors du retrait de la plaque
6.5	Fenetre alignement	Lors changement de tête d'impression
6.6	Axe rapide poulies	En fonction utilisation	A faire régulierement definir?
6.7	Axe lent poulies	En fonction utilisation	Attention aux têtes de vis lors du retrait de la plaque
6.8	Rouleau épandeur	En fonction utilisation

Questions

Pas vu dans la doc le nettoyage et l'entretien de l'unité de post-traitement (filtre a charbon).