Changement Cartouche

Lors d'un changement d'une cartouche de fil ne pas oublier d'enlever la vis frein

Insertion fil

Reconnaissance Cartouche

Amorcage et purge

sur ecran de l'imprimante choisir le menu

cela ouvre l'interface suivante :

Selectionner TGT et affichier 260°

Selectionner RPM demander un fonctionnement moteur de 4 tours