Entretien du matériel

Entretien planifié

Laser

Chapitre 5.3 de la documentation speedy300

quotidien	hebdomadaire	mensuel	Annuel
Lentille, miroir 3	Contrôle, Nettoyage si nécessaire
Miroir 2	Contrôle, Nettoyage si nécessaire
Table de gravure et règles	Nettoyage
Capot du tube laser et bâti	Nettoyage
Surface de travail – nettoyage général	Nettoyage

Nettoyage de la lentille

Système d’évacuation

voir la documentation : Atmos_Operationmanual_V1_12_GB.pdf

quotidien	hebdomadaire	mensuel	Annuel
Pré-filtre
Filtres mousse
Filtre à particules
Filtre à charbon actif

Système de refroidissement

Chapitre 5.3 de la documentation speedy300

quotidien	hebdomadaire	mensuel	Annuel
Filtre de la pompe	Nettoyage
Condensateur de chaleur	Nettoyage
Liquide de refroidissement	Contrôle	Remplacement
Pompe	Lubrification