Faq

Palette de couleurs [inkscape]

Ce fichier permet d'avoir une palette de couleur compatible avec la palette trotec.

Pour Linux :
charger le fichier FIXME internalmedia: trotec:inkscape:trotec.gpl
et copiez le dans le repertoire suivant : /usr/share/inkscape/palettes/

Vous avez maintenant une palette 'trotec lasercute' utilisable et compatible.

Palette de couleurs

Rouge	Vert	Bleu	Nom
0	0	0	01 Noir	COULEUR
255	0	0	02 Rouge	COULEUR
0	0	255	03 Bleu	COULEUR
51	102	153	04 Bleu désert	COULEUR
0	255	255	05 Cyan	COULEUR
0	255	0	06 Vert	COULEUR
0	153	51	07 Vert Herbe	COULEUR
0	102	51	08 Vert Forêt	COULEUR
153	153	51	09 Olive	COULEUR
153	102	51	10 Marron	COULEUR
102	51	0	11 Noix	COULEUR
102	0	102	12 Prune	COULEUR
153	0	204	13 Violet	COULEUR
255	0	255	14 Magenta	COULEUR
255	102	0	15 Orange	COULEUR
255	255	0	16 Jaune	COULEUR

les régles sont attaquées par le laser

Replacer le fond en nid d'abeille.

Type de fichiers reconnus

Les fichiers reconnus par le logiciel trotec sont SVG ou AI.

Applications

Par defaut c'est illustrator qui est utilisé sur le pc pilotant la trotec

mais on peut aussi utiliser

inkscape 0.92 (svg dxf)

Qcad 3.20 (dxf)

A propos des matériaux

MDF (Medium Density Fibreboard) génère beaucoup de fumée qui colmatent les filtres. A limiter