Travail à faire à partir de la machine de pilotage de la machine

1/ importer le dessin dans Illustrator - il faut que le dessin soit en RVB,

2/ attribuer des couleurs en fonction du type de processus de gravure (attention à bien prendre les bons codes couleur)…

3/ imprimer le dessin

4/ allumer la machine. Le plateau descend et la tête se parc en haut à gauche

5/ Mettre la matière à la bonne hauteur soit :

* par auto-focus mais attention, il faut que de la matière soit devant le capteur (appuyer simultanément sur les 2 flèches rouges à droite) * manuellement : il faut utiliser la pige que l'on aimante sur la tête de gravure. On fait remonter le plateau et dès que la pige tombe, il faut stopper le plateau

6/ on intègre le dessin dans la zone de gravure

7/

Astuce : tester la taille du dessin sur une feuille A3 afin d'éviter le gaspillage de matière !? ***